硬件：G61 V1.0
软件：G61BVO_V1.0_E120215_128MBZentelDDR_SLC_800480_QC_CN_RK_MCU5830_1.7.9_OS1203161126_APP120516(BC6模组，黑色UI蓝牙，方向红UI，派拉汀通用机X—6A --修改版)

单片机软件升级注意事项：

1）本软件包中包含两个单片机软件升级包——iap_pv.bin/iap_pv_5830010_32183.bin，其中iap_pv_5830010_32183.bin是用于新的单片机升级程序，iap_pv.bin是用于旧的单片机升级程序。

2) 必须先升级底层单片机模块再升级上层应用软件。

3）单片机软件升级步骤如下：

   a）拷贝本软件包中的两个单片机升级包iap_pv.bin和iap_pv_5830010_32183.bin到SD卡或TF卡。
   
   b) 车机正常工作模式下，插入带有单片机升级包的SD卡或TF卡。
   
   c) 点取系统设置下的MCU升级图标，升级程序会自动选择符合自己的升级包升级底层单片机模块。
 
   d) 按照升级程序提示完成单片机模块升级。

